Struktur von Kommandos:
“Commando-Name  Commando-Typ  Adresse  Length  DATA“   

Commando-Typ 0 bedeutet schreiben und 1 lesen.
Beispiel:
Notwendige Parameter um die Spannung 1 v am ChannelB anzulegen.
“Commando-Name  Commando-Typ Adresse  Length Data“
 Format: “TWIS 0 4D 3 22 4E 00 “

Notwendige Parameter um die Spannung 1.5 v am ChannelB anzulegen.

 Format: “TWIS 0 4D 3 22 74 00 “

Notwendige Parameter um die Spannung 2 v am ChannelB anzulegen.

 Format: “TWIS 0 4D 3 22 9B 00 “ 
