
file {
	name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_small.adl"
	version=030104
}
display {
	object {
		x=691
		y=227
		width=420
		height=500
	}
	clr=14
	bclr=29
	cmap=""
	gridSpacing=5
	gridOn=0
	snapToGrid=0
}
"color map" {
	ncolors=65
	colors {
		ffffff,
		ececec,
		dadada,
		c8c8c8,
		bbbbbb,
		aeaeae,
		9e9e9e,
		919191,
		858585,
		787878,
		696969,
		5a5a5a,
		464646,
		2d2d2d,
		000000,
		00d800,
		1ebb00,
		339900,
		2d7f00,
		216c00,
		fd0000,
		de1309,
		be190b,
		a01207,
		820400,
		5893ff,
		597ee1,
		4b6ec7,
		3a5eab,
		27548d,
		fbf34a,
		f9da3c,
		eeb62b,
		e19015,
		cd6100,
		ffb0ff,
		d67fe2,
		ae4ebc,
		8b1a96,
		610a75,
		a4aaff,
		8793e2,
		6a73c1,
		4d52a4,
		343386,
		c7bb6d,
		b79d5c,
		a47e3c,
		7d5627,
		58340f,
		99ffff,
		73dfff,
		4ea5f9,
		2a63e4,
		0a00b8,
		ebf1b5,
		d4db9d,
		bbc187,
		a6a462,
		8b8239,
		73ff6b,
		52da3b,
		3cb420,
		289315,
		1a7309,
	}
}
polyline {
	object {
		x=9
		y=36
		width=399
		height=2
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
		width=2
	}
	points {
		(10,37)
		(407,37)
	}
}
text {
	object {
		x=43
		y=10
		width=330
		height=20
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="RPC GAS MONITORING SYSTEM (FLOW, p and T)"
	align="horiz. centered"
}
text {
	object {
		x=314
		y=50
		width=40
		height=15
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="actual"
	align="horiz. centered"
}
text {
	object {
		x=201
		y=50
		width=40
		height=15
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="set"
	align="horiz. centered"
}
text {
	object {
		x=24
		y=85
		width=100
		height=15
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="FLOW"
}
polyline {
	object {
		x=24
		y=263
		width=379
		height=0
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(24,263)
		(403,263)
	}
}
polyline {
	object {
		x=24
		y=379
		width=380
		height=0
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(24,379)
		(404,379)
	}
}
text {
	object {
		x=24
		y=274
		width=100
		height=15
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="PRESSURE"
}
text {
	object {
		x=24
		y=392
		width=100
		height=15
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="TEMPERATURE"
}
polyline {
	object {
		x=24
		y=102
		width=150
		height=0
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(24,102)
		(174,102)
	}
}
polyline {
	object {
		x=24
		y=293
		width=150
		height=0
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(24,293)
		(174,293)
	}
}
polyline {
	object {
		x=24
		y=410
		width=150
		height=0
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(24,410)
		(174,410)
	}
}
text {
	object {
		x=133
		y=50
		width=40
		height=15
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="[units]"
	align="horiz. centered"
}
"text update" {
	object {
		x=196
		y=109
		width=50
		height=17
	}
	monitor {
		chan="$(PRE):$(DET):C4H10_set"
		clr=32
		bclr=27
	}
	clrmod="alarm"
	limits {
		precSrc="default"
		precDefault=2
	}
}
text {
	object {
		x=58
		y=109
		width=55
		height=17
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	textix="C4H10"
	align="horiz. right"
}
"text update" {
	object {
		x=129
		y=109
		width=48
		height=17
	}
	monitor {
		chan="$(PRE):$(DET):C4H10_set.EGU"
		clr=32
		bclr=29
	}
	format="string"
	limits {
	}
}
"text update" {
	object {
		x=263
		y=109
		width=50
		height=17
	}
	monitor {
		chan="$(PRE):$(DET):C4H10_out"
		clr=32
		bclr=27
	}
	clrmod="alarm"
	limits {
		precSrc="default"
		precDefault=2
	}
}
composite {
	object {
		x=58
		y=133
		width=255
		height=18
	}
	"composite name"=""
	children {
		text {
			object {
				x=58
				y=133
				width=55
				height=17
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="R134a"
			align="horiz. right"
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=133
				width=48
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):R134a_set.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=196
				y=134
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):R134a_set"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=134
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):R134a_out"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
	}
}
composite {
	object {
		x=58
		y=158
		width=255
		height=18
	}
	"composite name"=""
	children {
		text {
			object {
				x=58
				y=159
				width=55
				height=16
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="SF6"
			align="horiz. right"
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=158
				width=48
				height=16
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):SF6_set.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=196
				y=160
				width=50
				height=16
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):SF6_set"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=160
				width=50
				height=16
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):SF6_out"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
	}
}
composite {
	object {
		x=58
		y=184
		width=255
		height=17
	}
	"composite name"=""
	children {
		text {
			object {
				x=58
				y=184
				width=55
				height=17
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="Cave in"
			align="horiz. right"
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=184
				width=48
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):SF6_set.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=184
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):cave_in"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
	}
}
composite {
	object {
		x=58
		y=208
		width=255
		height=17
	}
	"composite name"=""
	children {
		text {
			object {
				x=58
				y=208
				width=55
				height=17
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="Cave out"
			align="horiz. right"
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=208
				width=48
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):SF6_set.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=208
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):cave_out"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
	}
}
composite {
	object {
		x=58
		y=304
		width=255
		height=17
	}
	"composite name"=""
	children {
		text {
			object {
				x=58
				y=304
				width=55
				height=17
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="Cave in"
			align="horiz. right"
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=304
				width=48
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):pressure_in.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=304
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):pressure_in"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
	}
}
"related display" {
	object {
		x=280
		y=236
		width=110
		height=17
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_flowcharts.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Flow,Y_LABEL=ccm/min,N1=C4H10_out,N2=R134a_out,N3=SF6_out,N4=cave_in,N5=cave_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-flow charts"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=109
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=C4H10_out"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=109
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Flow, Y_LABEL=ccm/min,NAME=C4H10_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=133
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=R134a_out"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=133
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Flow, Y_LABEL=ccm/min,NAME=R134a_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=158
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=SF6_out"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=158
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Flow, Y_LABEL=ccm/min,NAME=SF6_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=184
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=cave_in"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=184
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Flow, Y_LABEL=ccm/min,NAME=cave_in"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=208
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=cave_out"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=208
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Flow,Y_LABEL=ccm/min,NAME=cave_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=304
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=pressure_in"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=304
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Pressure, Y_LABEL=mbar,NAME=pressure_in"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=328
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET), NAME=pressure_out"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=328
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Pressure, Y_LABEL=mbar,NAME=pressure_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=325
		y=422
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="limits"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_limit.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),NAME=temp_10D753E3000800D6_p2"
	}
	clr=30
	bclr=29
	label="-limit"
}
"related display" {
	object {
		x=368
		y=422
		width=35
		height=18
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_chart.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Temperature,Y_LABEL=Celsius,NAME=temp_10D753E3000800D6_p2"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-chart"
}
"related display" {
	object {
		x=280
		y=354
		width=110
		height=17
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_pressurecharts.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),TITLE=Pressure,Y_LABEL=mbar,N1=pressure_in,N2=pressure_out"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-pressure charts"
}
polyline {
	object {
		x=254
		y=105
		width=0
		height=147
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(254,105)
		(254,252)
	}
}
polyline {
	object {
		x=254
		y=298
		width=0
		height=72
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(254,298)
		(254,370)
	}
}
polyline {
	object {
		x=131
		y=74
		width=273
		height=0
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(131,74)
		(404,74)
	}
}
polyline {
	object {
		x=253
		y=45
		width=0
		height=19
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(253,45)
		(253,64)
	}
}
polyline {
	object {
		x=186
		y=45
		width=0
		height=19
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
	}
	points {
		(186,45)
		(186,64)
	}
}
polyline {
	object {
		x=22
		y=448
		width=382
		height=2
	}
	"basic attribute" {
		clr=32
		width=2
	}
	points {
		(23,449)
		(403,449)
	}
}
"related display" {
	object {
		x=279
		y=464
		width=110
		height=17
	}
	display[0] {
		label="chart"
		name="rpc_gas_system_flow_and_pressure_allcharts.adl"
		args="PRE=$(PRE),DET=$(DET),N1=C4H10_out,N2=R134a_out,N3=SF6_out,N4=cave_in,N5=cave_out,N6=pressure_in,N7=pressure_out,TITLE='Flow | Pressure | Temp',Y_LABEL='ccm/min | mbar | degC'"
	}
	clr=32
	bclr=52
	label="-all charts"
}
composite {
	object {
		x=36
		y=422
		width=277
		height=17
	}
	"composite name"=""
	children {
		text {
			object {
				x=36
				y=422
				width=77
				height=17
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="Temperature"
			align="horiz. right"
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=422
				width=48
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):temp_10D753E3000800D6_p2.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=422
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):temp_10D753E3000800D6_p2"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
	}
}
composite {
	object {
		x=58
		y=328
		width=255
		height=17
	}
	"composite name"=""
	children {
		"text update" {
			object {
				x=263
				y=328
				width=50
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):pressure_out"
				clr=32
				bclr=27
			}
			clrmod="alarm"
			limits {
				precSrc="default"
				precDefault=2
			}
		}
		"text update" {
			object {
				x=129
				y=328
				width=48
				height=17
			}
			monitor {
				chan="$(PRE):$(DET):pressure_out.EGU"
				clr=32
				bclr=29
			}
			format="string"
			limits {
			}
		}
		text {
			object {
				x=58
				y=328
				width=55
				height=17
			}
			"basic attribute" {
				clr=32
			}
			textix="Cave out"
			align="horiz. right"
		}
	}
}
