
record(stringin, "$(PREFIX)$(HADCON)temp_convert$(SUFFIX)")
{
	field(DESC, "temp. convert: IOC $(HADCON)")
	field(DTYP, "stream")
	field(SCAN, "10 second")
#	field(INP,  "@hadcon_OWTP.proto OWTP_convert_only $(device)")
#	field(INP,  "@hadcon_OWTP.proto OWTP_convert$(CONVERT_ONLY) $(device)")
	field(INP,  "@hadcon_OWTP_intr.proto OWTP $(device)")
}

record(stringin, "$(PREFIX)$(HADCON)temp_read_all$(SUFFIX)")
{
	field(DESC, "temp. convert/read: IOC $(HADCON)")
	field(DTYP, "stream")
	field(SCAN, "Passive")
	field(INP,  "@hadcon_OWTP.proto OWTP $(device)")
}
