InterLAC Meeting Do, 22.10.2026, 10:30 -11:08 Uhr, nur per Zoom
Anwesend (per Zoom): H. Vormann, D. Acker, S. Aras, R. Aßmann, U. Fabig, K. Föhrenbach, A. Giesler, L. Groening, C. Hessler, C. Hunkel, A. Japs, K. Kleffner, M. Klich, A. Köhler, H. Leibrock, G. Loisch, S. Mickat, C. Mühle, J. Pforr, E. Plechov, A. Seibel, D. Severin, K. Siegl, M. Vossberg, U. Weinrich, C. Will, S. Yaramyshev, O. Zurkan
Diesmal wohl nicht dabei: R. Baer, M. Bevcic, T. Brühne, M. Galonska, S. Hermann, C. Herr, R. Hess, R. Hollinger, A. Krämer,, B. Lorentz, R. Lotz, J. Mäder, B. Mai, M. Martin-Pelaez, H. Podlech, C. Pöppe, I. Pschorn, A. Reiter, M. Roth, G. Savino, U. Scheeler, S. Schwarz, A. Seidel, S. Soundararajan, B. Walasek-Hoehne, 
1.)
Am Dienstag 20.10.26 hat A. Koehler den alten HLI-RFQ gescannt, für Modellierung. Ganzer Tag, keine anderen Arbeiten dort parallel. Der „Würfel“ zur Ersatz-Stromversorgung blieb noch bis dahin in Betrieb, auch wenn am 12.10. die NSHV =EA in Betrieb genommen wurde. Inzwischen wird er Würfel nicht mehr benötigt, liegt abholbereit für die Elektriker dort.
2.)
HLI-RFQ-alt: O-Ringe, alle gut zugänglichen sind getauscht, Druck jetzt bei 3 bis 4E-7. Verdacht auf Leck Elektrodenkühlung nun ausgeräumt. Leichte Lecks am Ober-Deckel sind beseitigt worden. Es sind am Deckel 8 Schrauben ersetzt werden durch Schrauben mit höherer Zugfestigkeit.
3.)
Die vorläufig benutzten Nomenklaturen für die InterLAC Beamline sollten verbessert werden, ist aber noch nicht geschehen: Die Numerierung der Abschnittsschieber, und überhaupt die durchlaufenden Ziffern der Abschnitte sollen korrigiert werden (soll mit UI2 für den Quellenbereich beginnen, nicht UI1, usw.). Dazu werden auch J. Pforr und P. Gerhard gehört. Die Fachgruppen können solche Änderungen hinnehmen, bitten allerdings um ausdrückliche Bekanntgabe wenn geschehen.
4.)
Nachtrag: Im letzten und vorletzten Protokoll muß es unter 4.) richtig heißen: Milestone: Ionenquelle betriebsbereit 30.11.27. (Es stand zunächst eine falsche Jahreszahl dort, dann eine falsche Tageszahl.)
5.)
Weiterhin: Kabellisten (Excel-Tabelle) bitte bis 26.10.26 durch Fachgruppen auszufüllen und an GL/HVo schicken. 
Kabel, die nicht von EH nach TU gehen, sondern nur in der EH verlaufen, bitte ebenfalls mit eintragen.
Keine 230/400-Volt-Spannungsversorgungskabel eintragen, bitte auf gesonderter Liste (gleiches Template) sammeln (ohne Startpunkte, bitte Leistung angeben), ebenfalls an GL/HVo schicken. Rückfragen an T. Brühne richten. Netzwerkkabel ebenfalls nicht in die o. g. Liste eintragen, diese werden über Fr. Vincelli und Kollegen gesammelt. 
6.)
Strahlenschutz Ionenquelle: Wird nächste Woche geklärt.
7.)
Wasserbedarf im Tunnel: Wird nächste Woche geklärt.
8.)
Neue Tür TU: Im VR (Entscheid R. Aßmann). Labyrinth muß Transport einer Euro-Palette 120x80 erlauben, Strahlenschutzwand kommt später, Einbringungen notfalls über abzudeckendes Dach.
9.) 
Budget 190.000 5x ACCTs und 30.000 2x DKs wird von MP3 genommen (8.33.8.74.1). CC. Hessler ist ab sofort Stellvertreter für U. Weinrich. Formulierung „Ersteinsatz für InterLAc“ darf/soll in Budgetantrag drinstehen. 
10.)
Verfahrgestell für A4: Besprechung Einkauf/TRI hat am 20.10.26 stattgefunden. (Nachtrag 30.10.26: Die Angebotsaufforderung ist inzwischen erfolgt und die Frist für die Einreichung der Angebote endet am 11.11.2026 um 12 Uhr.)
Ende 11:08 Uhr
